|  |
| --- |
|  |

Manómetro



:

**Manómetro Seco**

**Uso:**

* Para aire, agua, aceite y fluidos compatibles con la conexión y mecanismo.
* Recomendada para usos industriales, donde no hay vibración y golpes de ariete.

**Mecanismo:**

* **Bronce**

**Caja:**

* Acero esmaltado.
* Propileno negro.
* Diámetro esfera: 2 ½” (63mm) o 4”(100mm).
* Escala: Doble PSI/Bar o Bar/PSI.
* Conexión: 1/4” o 1/2" inferior (radial) o Posterior bronce.